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Załącznik nr 1 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Ilość szt.
	Specyfikacja urządzenia

	






1
	Przenośna 
pętla indukcyjna 
Uniox SmartLoop 
wraz z mikrofonem
 Univox AVLM5
	3
	Zasilanie: 
Wewnętrzna bateria litowo-polimerowa 
W zestawie zasilacz zewnętrzny 110-240 VAC 
[bookmark: _GoBack]Pobór mocy Czuwanie 36mA/ 12V
Żywotność baterii:
Użytkowanie Do 14 godzin
Czas ładowania 3h
Wejścia:
Mikrofon wewnętrzny Pełna wydajność przy 70dBSPL / 1m
Mikrofon zewnętrzny / Linia gniazdo 3,5 mm jack
Zasilanie Phantom 12V
Czułość wejścia 5mV-1.5Vrms, -45dBu
Max poziom syg. 1.5Vrms (+5.7dBu)
Wyjścia: 
Słuchawkowe 3,5 mm jack
Wyjście pętli:
Natężenie pola(125ms rms) max 400mA/m z 1m
Zniekształcenia:
<1%
Podwójny układ ARW:
Zakres aktywny >50-70dB (+1.5dB)
Czas ataku: 2-500ms Czas powrotu: 0.5-20dB/s
Wskaźnik LED:
Zasilanie On/Off
Status baterii
Wymiary:
(SxWxG) 299 x248 x15mm
Waga:
500g
Opcje montażu:
Stojak, rzep
Mikrofon:
Univox AVLM5 do montażu na ścianie lub szybie, wtyk 3,5 mm, przewód 3m.




II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, rozładunek, wniesienie przenośnych pętli indukcyjnych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Godziny wykonywania dostawy od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
3. Wykonawca w własnym zakresie zapewnia sprzęt niezbędny do sprawnego przeniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w czasie wykonywania zamówienia.
III. OPIS MIEJSCA DOSTAWY
1. Budynek przy ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, parter, pok. nr 19.
2. Zamawiający dysponuje miejscem parkingowym na czas realizacji dostawy.
